**Tehniskā specifikācija**

**Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas, Rīgā, Vaļņu ielā 2 vertikālo ventilācijas stāvvadu tīrīšanai**

IESNIEDZA

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Faktiskā adrese: |  |
| e-pasta adrese: |  |
| Tālr.  |  |
| Banka, Kods, Konts:  |  |

PRETENDENTA KONTAKTPERSONA

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālr. |  |
| e-pasta adrese: |  |

1. **Pasūtījuma definējums:**
	1. Izpildītājam jāveic Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Rīgā, Vaļņu ielā 2 (turpmāk – ēka) vertikālo ventilācijas stāvvadu un ventilācijas izvadlūku tīrīšana (turpmāk – tīrīšana), pēc darbu veikšanas tiek sastādīts akts par ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 72.punkta prasībām (viss kopā turpmāk – pasūtījums).
2. **Pasūtījuma tehniskie parametri un apjoms:**
	1. Kopējais vertikālo ventilācijas stāvvadu skaits ir 135 vienības.
	2. Kopējais ventilācijas izvadlūku skaits ir 120 vienības.
	3. Viena vertikālā ventilācijas stāvvada garums ir aptuveni 26,7m.
	4. Viena vertikālā ventilācijas stāvvada šķērsgriezums ir aptuveni 0,25 x 0,20m.
	5. Ventilāciju izvadlūku augstums telpā virs grīdas līmeņa ir 2,70m.
	6. Vertikālie ventilācijas stāvvadi ir mūrēti no māla pilnķieģeļiem, taisnstūrveida šķērsprofila formā.
	7. Ēkai ir divslīpju jumts ar skārda lokšņu segumu.
	8. Vertikāliem ventilācijas stāvvadiem virs jumta seguma nav trepjveida pakāpienu, aptuvenais augstums virs jumta seguma ir 1,5 – 1,8m.
3. **Pasūtījuma izpildes nosacījumi.**
	1. Izpildītājs pats par saviem līdzekļiem veic pasūtījuma izpildei nepieciešamo sagatavošanās darbu izpildi.
	2. Pasūtījuma izpildē izmantotajiem tehnoloģiskiem paņēmieniem ir jāatbilst normatīvo aktu prasībām.
	3. Izpildītājam piekļuve pasūtījuma izpildes zonām, tai skaitā arī telpām, kurās būs nepieciešams veikt ar pasūtījuma izpildi saistītas darbības tiks nodrošināta darbdienās no pulksten 8:30 līdz 16:00.
	4. Izpildītājam pirms pasūtījuma uzsākšanas ir jānoblīvē telpās esošās ventilācijas izvadlūkas, lai telpās pasūtījuma izpildes rezultātā nenokļūtu putekļi.
4. **Pasūtījuma lokācija.**

****

**Finanšu piedāvājums**

 **Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas, Rīgā, Vaļņu ielā 2 vertikālo ventilācijas stāvvadu tīrīšanai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbu un materiālu nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** | **Cena** | **Summa (bez PVN)** |
| Vertikālo ventilācijas kanālu tīrīšana |  |  | Kanāls | 135 |  |  |
| Ventilācijas izvadlūku noblīvēšana un blīvējuma noņemšana | Gab. | 120 |  |  |
| Ventilācijas izvadlūku izsūknēšana ar putekļu savācēju  | Gab. | 120 |  |  |
| Akts par vertikālo ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudi | Visam apjomam | 1 |  |  |
| Akts par vertikālo ventilācijas kanālu tīrīšanu | Visam apjomam | 1 |  |  |
| Palīgmateriāli |  |  | Komplekts | 1 |  |  |
| Transporta izdevumi,  | Objekts | 1 |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā ir iekļauj visas ar pakalpojuma sniegšanu un citas saistītās izmaksas.*